산지천갤러리 옥외 미디어아트 프로젝트 기획 및 제작 과업지시서

2019. 9

Ⅰ		과업개요

1. 과업목적

가. 산지천갤러리 옥외(굴뚝)을 활용하여 다양한 미디어아트 작품을 구현할 수 있는 할 수 있는 디스플레이 시스템(H/W, S/W) 구축 및 콘텐츠 기획·개발

※ 굴뚝 평면 면적: 높이 11.5m 지름 1.7m 둘레 5.3m

나. 예술공간으로서의 산지천갤러리 대외이미지 제고

다. 미디어아트 프로젝트을 통한 야간경관 볼거리 조성으로 공간 활성화 및 유입인구 증가 유도

2. 과업개요

가. 과업명 : 산지천갤러리 옥외 미디어아트 프로젝트 기획 및 제작

나. 과업기간

1) 시설물 설치 : 계약체결일로부터 12월 24일

(시범운영기간 및 인수인계교육 포함, 협상 후 일정조율)

2) 유지 보수: 설치 완료일로부터 2년

3) 하자보수기간 : 2년

다. 주요과업

❍ 미디어아트 디스플레이 시스템 제작 및 설치(H/W, S/W)

❍ 미디어아트 작품 제작 및 시연

라. 설치위치

[적용위치 평면도]	[적용범위 입면도- 적용범위 붉은색 영역]

II		세부내용

1. 미디어아트 디스플레이 시스템 제작 및 설치

1) 시스템(H/W, S/W) 제작 및 설치

❍ 기본방향

- 다양한 미디어아트(영상, 프로젝션 맵핑, 인터렉션 아트, 미디어 키네틱 아트 등 )제안 및 이를 구현할 수 있는 시스템 제작 설치

- 산지천갤러리 일대의 다양한 시점에서 관람 가능하도록 가시성이 확보되는 시스템 구축

❍ 디자인 기본 컨셉

- 산지천갤러리 굴뚝의 원형을 최대한 보존할 수 있는 형태의 구조물

- 산지천갤러리 및 주변 경관조명과 어울리는 형태 고려

- 단순 콘텐츠 전달의 디스플레이 형태를 넘어 미디어 예술작품 전시의 기능

- 경관조명에 대한 기능 및 활용에 저해되지 않도록 충분히 검토하여 계획

❍ 기술적인 사항

- 연계된 각종 구조물, 제반 전기시설 등에 대한 물리적 안정성, 내구성 등을 충분히 검토하여 계획 및 시공

- 반사율과 주변 휘도 등을 고려하여 계획하여야 하며, 보행자·차량운전자·시설물 이용자 등에게 눈부심을 주지 않도록 계획

- 필요 전력량과 안정적인 전력공급 방안과 함께 낙뢰 ․ 정전기 ․ 우천 ․ 세척 등에 의한 시스템 오작동 ․ 파손 및 감전사고에 대한 대비 방안 마련

- 특수한 공법이 투입될 경우는 시공방법  ․ 유지관리 방법을 제시하며, 관련규정 및 제반규정에 적법하게 설계 및 설치가 될 수 있도록 계획

- 각종 전기기구의 소비전력 ․ 수명에 근거한 교체비용 등 조성 후  2년간 유지관리비 산출서 및 유지관리계획서를 작성하여 제출

2) 유지보수 및 기타사항

❍ 유지보수

유지관리 매뉴얼 및 운영매뉴얼 제작

날씨, 외부충격 등에 대비한 내구성 및 유지관리 방안 마련

설치 완료 후 2년간 시공사에서 유지 보수 제공

❍ 기타사항

구조물 및 입·출력 시스템의 안전을 위해 외부환경 확인하고, 구조물 안전에 관한 방안을 사전 마련 및 설계

유사 시 누전 및 화재의 위험성 등에 안전을 확보할수 있는 방안 마련 (누전 등 발생시 자동전원차단기능 포함)

저전력 소모 시스템 구성 및 절전방안 마련

과업수행을 위한 (관련 회의진행 포함) 각종 필요자료 준비

- 관련 각종 법규 및 제도(빛공해 방지를 위한 장식조명 설치‧관리 권고기준, 항공관련 등)에 대한 방안 마련

2. 미디어아트 작품 제작 및 시연

❍ 장소 특정적 미디어 아트 작품 기획 및 제작

산지천갤러리의 정체성을 예술적으로 승화한 미디어아트

- 야외공간 및 주변 공공장소를 고려한 대중적 콘텐츠

❍ 미디어아트 및 관련 장르 예술가(전문가)와의 협업 작품 개발

III		과업 일반지침

1. 과업수행 기본사항

가. 발주처와 수행업체는 본 공사를 수행함에 있어 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

나. 본 과업은 『산지천갤러리 옥외 미디어아트 프로젝트 기획 및 제작 과업지시서』에 수반되는 구조물 제작, 설치, 분전반, 케이블 배선, 운영 제어시스템 등 설치, 사후 관리에 필요한 모든 사항을 포함한다.

다. 모든 장비에 대한 고장이나 안정성 미확보에 따른 사고에 대한 책임은 공사업체에 있으며, 공사업체는 구조물 안전과 관련하여 충분한 대비를 해야한다.

라. 본 과업지시서에 지시된 사항은 공사업체 임의로 해석할 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

2. 일반지침

가. 과업진행 보고 등

1) 계약체결 후 7일 이내 다음 사항이 포함된 착수계를 제출하고 발주기관의 승인을 득한 후 과업 수행

제안내용 구체화 및 제작·설치 일정 등을 고려하여 단계별 세부적인 추진계획 제시

추진체계 및 업무분장 계획 제시

◦ 사업추진 단계별 주요 발생 업무를 구체화하고, 해당 업무의 효율적·통합적 수행을 위한 공종별, 단계별 인력 투입 계획 제시

◦ 사업의 질적, 안정적 관리를 상호 보완 및 통합할 수 있도록 총괄대표자와 대표사(공동수급 시 협력사)의 역할 및 추진체계 제시

2) 단계별 주요 과업 진행 보고

착수보고 : 계약체결 통보를 받은 날로부터 7일 이내야 함

◦ 용역수행 착수보고 내용 ; 착수계, 기획안, 과업수행계획서, 예정공정표, 제작진 구성 등 법령에서 정한 서류

시연 : 착수보고후 50일 후

◦ 설치 전 제작물 시연

최종보고 : 과업완료 4일 이전

◦ 최종보고자료(초안)을 미리 제출하여 검토한 후 최종결과보고서 제출

3) 수시 업무 보고 : 단계별 주요 과업 진행 보고에 따라 발주기관은 수행기관에 진행 사항 보고 및 회의 소집을 요구할 수 있음. 이때 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 함

4) 동 사업의 성과 제고를 위해 발주기관은 필요시 분야별 전문가가 참여하는 자문회의를 개최할 수 있으며, 수급인은 이 회의에 참여하여 협의 후 동의된 사항에 대한 조치를 취해야 함

5) 컨소시엄 구성 시, 각 구성업체는 공동수급협정서에 의거하여 분야별 긴밀한 협력 체계를 유지하며, 프로젝트의 총괄 관리 및 보고는 총괄대표자가 책임

나. 수행 환경 검토

1) 본 과업과 관련된 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 타 공종 및 동일공종과의 관련 법규를 면밀히 검토하여 사업의 일체성(공간적, 기능적)을 확보해야 함.

2) 본 사업 제안과 관련한 자료(영상, 필름, 사진, 데이터, 그림, 음원 등) 확보 및 제안 내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 제안사가 해결함

3) 수급인은 설계 등 하자로 인해 제작설치 시 사업비 손실, 인명피해, 기타 과업 진행상 상당한 지장을 초래하였을 경우에는 이에 대한 변제 및 민·형사상 등 모든 책임을 가짐

다. 관계법령 준수 및 비밀유지

1) 본 과업지시서는 사업의 원활한 수행을 위하여 필요한 사항을 규정하며, 여기에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 등에 의거하여 합리적으로 수행

2) 수급인은 본 과업지시서에 의거하여 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없음

3) 또한 수급인은 과업을 수행함에 있어 계약서와 본 지시서에 의한 과업의 세부내용을 정확히 파악하고 과업을 수행하여야 하며, 본 지시서의 해석상 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의를 통해 합리적인 결론을 도출

4) 법규검토 등이 부적합한 상황이 차후에 발생하지 않도록 모든 문제는 발주기관의 인·허가 등 협의에 과업 수급인이 대행하여 수행

5) 수급인은 업무수행과 관련한 일체사항을 발주기관의 허락 없이 임의로 누설 금지

라. 주요업무의 사전 승인

1) 과업 수행계획서의 내용 변경

2) 주요 내용 및 방침의 결정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 제작·설치 기준의 설정 또는 변경

5) 기타 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

IV		과업 세부지침

가. 공통사항

1) 시운전 및 보증, 시설운전 및 관리안내서 작성 등 준공 후 운영관리매뉴얼수립도 본 과업에 포함됨

2) 사업자는 계약 설치물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며 그 비용을 부담함

3) 설치 시 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출함

4) 사업자는 제작 및 현장 설치 공사 수행에 있어 안전 관련 법규에 따라 철저한 안전 관리를 시행하고, 사고 및 재해방지에 노력하여야 함. 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 발주기관과 감독관에 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 함. 아울러, 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 구성원에 대한 안전사고 관련한 모든 책임을 가짐

5) 사업자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대해서는 재시공 또는 보완하여야 함

나. 변경사항 발생 시

1) 사업수행 중 불가피한 사유로 변경 사항 발생 시, 발주기관 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있음

2) 발주기관이 과업 수행 시 부적합하다고 판단할 경우, 과업참여자의 교체를 요구할 수 있음

3) 발주기관은 필요한 경우 협의를 통해 과업의 세부내용을 변경 할 수 있으며, 과업 내용이 변경되거나 계약 체결 후 계약금액 기준이 변경되었을 경우, 제작/설치 이전에 협의를 통해 정산할 수 있음. 그러나 총 추정사업비를 초과해서 설계할 수 없음

4) 수급인이 부득이한 사유로 기한 내에 과업을 완료하지 못할 경우에는 사전에 발주기관과 협의하여 승인을 얻어야만 기간연장이 가능하며, 이로 인하여 발생되는 제 경비는 수급인이 부담하여야 함

5) 본 과업수행 중 발주기관과 수급인 간의 의견이 일치하지 않을 때에는 상호간 협의과정을 가져야 하며, 아래와 같은 사유가 발생하면 그 해결방안을 공동으로 모색해야 함

발주기관의 정책변동이나 기타 사정으로 과업수행의 변경이 불가피 할 때

당초 과업 예측 과정에서 예기치 못한 상황이 발생한 경우

민원발생, 천재지변 등의 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가피 할 때

6) 설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정되어 설계내용에 대한 변경 또는 수정을 요할 때, 수급인은 관련 협의에 응하여 해결 방안을 모색해야 함

7) 설치 공사 진행상 계획변경 필요성이 발생한 경우 제작사는 이를 발주기관에 알려야 하고, 설계사는 협의 후 적절한 자료를 보완하여 발주기관에게 제출하여 승인을 득해야 함

다. 업무감독 및 협의

1) 발주기관은 수급인의 과업수행을 감독하기 위하여 업무지시 및 자문 등을 할 수 있으며, 수급인은 과업수행과 관련된 세부사항을 수시로 발주기관 담당자와 협의하여야 함

2) 본 사업을 추진하는 사업자는 품질보증 등 전체적인 사업에 대하여 권한을 갖고 사업을 추진하되 모든 책임을 부담하여야 함

3) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주기관의 해석에 따름

라. 보안유지

1) 수급인은 과업참가자의 보안관리 이행각서를 제출하여야 하고, 본 과업을 수행함에 있어 취득한 제반 보안사항에 대하여는 철저히 보안을 유지하고 과업이 완료된 후에도 이를 엄수해야 함

2) 본 과업에 대한 모든 서류·자료·설비 등은 과업에 관련되지 않은 목적으로 사용할 수 없으며, 사전승인 없이 타인에게 제공 또는 대여 할 수 없음

3) 수급인은 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 과업 수행의 전후를 막론하고 발주기관의 사전 승인 없이 외부에 유출 또는 누설 하지 말아야 함

4) 수급인 및 과업참가자는 발주기관의 사전 승인 없이 과업 결과를 대외적으로 발표하거나 제공할 수 없음

5) 수급인은 본 과업 수행 시 보안사항 불이행으로 발생된 제반문제에 대하여 배상 등 모든 책임을 져야함

바. 계약 해지 등

1) 발주기관은 다음과 같은 사유로 수급인이 과업수행을 계속하기 어렵다고 판단될 때에는 본 계약을 해지할 수 있음

과업수행이 불가능하다고 인정될 때

발주기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

기타 계약 조건을 위반할 때

2) 본 과업지시서의 지시사항 및 발주기관의 정당한 지시를 이행치 않을 경우

3) 수급인의 고의 또는 부주의로 보안사항이 공개되거나 제반 보안 준규를 준수 하지 않을 경우

사. 저작권, 소유권 및 특허권 등

1) 본 과업 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물의 산업재산권, 저작권(2차 저작물 등의 작성권 포함), 전문지식(Know-how), 영업비밀 등 일체의 지식재산권(이하 이들을 총칭하여 “지식재산권” 이라 한다)은 과업 완료 시 제주문화예술재단에 귀속됨. 다만, 계약 체결 이전에 해당 업체가 소유하고 있는 것으로 본 과업 수행 및 개발 결과물에 적용된 지식재산권에 대해서는 재단이 이를 무상으로 사용할 권리를 갖지만 재단에 그 권리가 이전되지는 않음

2) 계약 체결 업체가 개발 결과물을 재단에 납품한 이후, 재단은 필요한 경우 협의한 이후에 기본 개념을 유지하는 범위 안에서 그 저작물들을 변형 또는 개조할 수 있음. 다만 이 경우, 재단은 반드시 그 개발 결과물의 원형이 해당 업체가 창작한 것이라는 사실과 재단이 이를 변형 또는 개조한 것이라는 점을 필요한 경우 업체와 협의 후 대외적으로 알릴 수 있음.

3) 본 과업 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주기관 소유로 하고 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 상업적인 목적에 사용할 수 없다. 단, 업체의 마케팅을 목적으로 할 경우, 그 범위 내에서 사용될 수 있음

4) 본 과업 수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 발주기관의 동의 없이 사용할 때는 수급자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 함

5) 본 과업 수행에 관련되어 설계자가 제공하는 제3자의 특허권이나, 저작권 주장으로 인한 발주기관 또는 그 지정인 에게 소송 또는 배상청구가 제기되는 경우 설계자는 발주기관의 권리, 소유권 이익을 보호해야 하며 어떠한 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치해야 한다. 만일, 그러한 소송, 소송절차에 의해 과업의 전체 혹은 일부가 특허권 등의 침해 사실이 있는 것으로 판결되면 수급인은 즉시 수급인 비용으로 동 과업에 사용될 수 있도록 특허권 등을 구매 또는 대체하여야 함

아. 수급인 유의사항

1) 본 과업지시서에 지시된 사항은 수급인 임의로 해석할 수 없으며, 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 주관 기관과 협의하여 결정

2) 다음 각 항에 해당하는 사례가 발생하였을 때는 발주기관의 판단에 의하여 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 수급인은 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로 보상을 청구할 수 없음

본 지침에 부합되지 않게 추진되거나 발주기관의 합리적인지시에 따르지 않을 때

추진업무가 부진하여 계획기간 내에 성과품을 납품할 수 없다고 판단되었을 때

수급인의 능력으로는 도저히 소기의 목적을 달성할 수 없다고 판단되었을 때

3) 제작/설치 완료 후에도 하자, 관련법규에 대한 미검토 등의 사항이 있을 경우 이를 보완 조치하여야 함

4) 수급인은 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약의무를 완수해야 하며 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과 주의 및 근면한 태도로 최선을 다하여야 함

5) 수급인은 발주기관이 요청하는 과업관련 자료를 신속히 제출하여야 하며, 과업지시서에 명시된 성과품들을 지정된 납기 내에 납품하여 검수요청 하여야 함

6) 수급인은 각 분야별로 자체 회의 심의에 대비한 제반 성과물 등을 준비하여야 하며, 또한 회의에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하고 회의결과 지적사항이 있을 경우 이를 검토 수정 보완하여야 함

7) 수급인은 원칙적으로 제안서 상에 제시된 총 추정사업비를 초과해서 설계할 수 없음

8) 수급인은 본 공사에 사용되는 재료로 디자인에 큰 영향을 미치지 않는 범위 내에서 국산품을 최대한 사용하되 이는 설계의 성능이 보장될 수 있는 제품이어야 한다. 재료를 선정함에 있어서는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 함

9) 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 관련법규의 기준 및 본 과업지시서에 의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 과업지시서의 의문 사항이 있을 시에는 감독관과 사전 협의 조정한 후 과업을 수행 하여야 함

10) 본 과업지시서의 내용과 결과물이 상이한 경우에는 본 과업지시서의 내용이 우선하며, 과업수행에는 필요하나 관련법규 및 과업지시서에 누락된 사항은 발주기관과 사전 협의하여 결정하여야 함

수급인은 본 과업 수행 시 제공된 자료와 관계기관에 제시할 기초 자료에 대하여는 발주기관과 충분히 협의하여 콘텐츠 제작·설치 계획에 착오가 없도록 한다.

수급인의 직원이 본 과업을 수행함에 있어 수행능력이 부족하다고 감독관이 판정하여 교체를 요구할 때에는 수급인은 지체 없이 해당 직원을 교체하여야 하며, 이로 인하여 계약의무 수행이 지연되게 해서는 안됨

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 발주기관이 제공한 별도 시행과업의 성과품과 부합되도록 설계·제작·설치하여야 함

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 기능의 충족, 확장성, 관람객에 대한 안전 및 편의보장, 유지관리의 경제성 등이 확보되어야 함

수급인은 기존 준공 시 공사되어있는 장애자, 노약자 등을 위한 시설을 준용하여 유지하는 설계를 제공하여야 하며, 부득이하게 신설되는 공사시설에 대해서는 장애자, 노약자 등을 위한 시설을 고려하여 설계한 후 발주기관을 허가를 득하기 전 사전 검토 필요

신기술 및 특허사항, 실용신안 등 제품은 설계·제작시 설계 및 시방서 등에 일반자재로 명기하여 특정업체 제품이 설계도서에 명기되어서는 안됨

본 과업 지시내용에 관한 의문사항 및 과업지시내용에 명시되지 않거나 누락된 사항에 대해서는 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정

수급인은 이 과업을 수행하는 과정에서 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성하여 발주기관과 공유하여야 함

자. 무상 유지·보수 기간은 24개월로 하고, 유지보수에 대하여 신속하게 대응 및 해결하도록 해야 함

1) 시운전 또는 운영단계에서 잦은 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부속 및 부위 관련 3회 이상)가 발생하는 품목은 하자 또는 불량품 납품으로 보며 근본적인 해결 방안을 제시함. 이에 발주기관의 요구 시 부분 또는 전면 재시공함

차. 기타사항

1) 본 과업완료 후라도 본 과업과 관련한 발주기관의 재검토 및 보완 요구사항 등에 대해서 성실히 협조하여야 함

2) 과업 수행 중 의문사항이나 문제점이 있으면 발주기관과 협의하여 처리하여야 함

3) 과업 수행 중 여건이 변동되거나 기타 발주기관에서 중요하다고 판단하는 경우, 수급자와 협의 하에 과업 내용 및 기간 등을 일부 수정·변경할 수 있음

V		기술지침

가. 기본개념

1) 최종 성과물이 실현되었을 때 기능을 원활하게 수행하고, 유지관리상의 경제성과 구조적 안전성·내구성을 가짐

2) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 그 외 별도의 지시나 특기사항이 있을 경우 서면질의에 의하여 확인 필요

나. 설계(준공) 일반지침

1) 본 과업과 관련된 건축, 전기, 기계설비, 소방, 통신 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 적합하게 진행해야한다. 기술 검토 후 필요사항에 대하여서는 과업수행계획 및 제작·설치 시 검토·반영 하여야 함

2) 건축과 관련된 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며, 유지·보수·사후관리가 용이하도록 설계되어야 함. 발주기관에서 제공하는 자료를 검토하여 건축물 구조안전에 문제없도록 제안하여야 함.

3) 배치 및 색채결정 등과 관련하여서는 전시분야의 특수성을 감안한 계획을 제시

다. 내역서 작성

1) 기획재정부에 등록한 전문 가격조사 기관에서 조사 및 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 가격을 적용

2) 견적단가를 적용할 시에는 반드시 견적서 원본을 제출(비교견적 포함)하여야 하고, 노임은 사업비 연도 고시 노임단가를 적용하여야 함

라. 사업비 산출 시

1) 설계에 반영되는 자재는 기준 성능과 경제성을 고려하여 지장이 없는 범위 내에서 KS표시 품을 사용

2) 사업비 적산은 정부 표준품셈에 따라 산정

3) 공종별 단가는 표준품셈에 의하여 산출함

4) 외국수입자재인 경우에는 수입견적자의 견적서로 설계함

5) 사업비 총액은 원가금액(자재비, 노무비, 일반관리비, 이윤 등의 합산액)으로 하되, 부가가치세를 포함한 금액임